
附件五-6                工程竣工验收监督检查记录

（管廊工程土建部分实物质量）

监督注册编号：                                           抽查时间：      年   月   日

	工程项目名称
	

	抽查所涉及的单体（位）工程
	

	监督要点内容抽查情况
	抽查项目
	抽查内容
	涉及主要

条文
	抽查情况
	备注

	
	管廊总体情况
	管廊结构布置
	管廊结构布置是否符合设计要求（主要抽查：舱室分布、人员出入口、出入地面的通风口设置等）。
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；查看沉降、变形观测记录资料

	
	
	异常结构状况
	管廊有无异常沉降或变形情况。
	
	

	
	管廊主体结构（土建部分）
	混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；表面裂缝宽度不应大于0.2mm，且不得贯通，埋设件位置应准确。
	《地下防水工程质量验收规范》4.1.17、4.1.18
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料

	
	
	舱室净宽、净高应符合设计要求。
	
	
	

	
	
	顶板及侧墙砼不应存在渗漏现象。
	
	
	

	监督要点内容抽查情况
	附属

设施（土建部分）
	临空防护措施高度、间距、安装位置及牢固性是否符合设计和规范要求。
	
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；

	其它

抽查

情况
	


监督验收小组（抽查人员）： 

