
附件五-5                 工程竣工验收监督检查记录

（桥梁工程土建部分实物质量）

监督注册编号：                                           抽查时间：      年   月   日

	工程项目名称
	

	抽查所涉及的单体（位）工程
	

	监督要点内容抽查情况
	抽查项目
	抽查内容
	涉及主要

条文
	抽查情况
	备注

	
	桥梁总体情况
	桥梁结构布置
	桥梁结构布置是否符合设计要求，主要抽查：墩台、桥跨承重结构布置。
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；

查看沉降、变形观测记录资料，成桥检测报告（设计有要求的必查）

	
	
	异常结构状况
	桥梁有无异常沉降或变形情况。
	
	

	
	墩台

（土建部分）
	墩台混凝土表面平整，色泽均匀，无明显错台、蜂窝麻面，外形轮廓清晰。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

23.0.11.4
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料

	
	
	桥台与挡墙、护坡或锥坡衔接应平顺，应无明显错台；沉降缝、泄水孔设置正确
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

23.0.11.4
	
	

	
	桥跨

承重

结构

（土建部分）
	混凝土梁体表面应平整、色泽均匀、轮廓清晰、无明显缺陷；全桥整体线形应平顺、梁缝基本均匀。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

23.0.11.4
	
	

	
	
	钢梁安装线形应平顺，防护涂装色泽应均匀、无漏涂、无划伤、无起皮，涂膜无裂纹。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

23.0.11.4
	
	

	
	桥面系

（土建部分）
	桥面沥青混凝土铺装层表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

20.8.3.
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料

	
	
	桥面排水设施设施的设置应符合设计要求，泄水管应畅通无阻。泄水口应低于桥面铺装层10～15mm。泄水管安装应牢固可靠，无渗漏现象；金属泄水管应进行防腐处理。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

20.8.1
	
	

	
	
	桥面伸缩装置应无渗漏、无变形，伸缩缝应无阻塞。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

20.8.4.5
	
	

	
	
	防护设施伸缩缝必须全部贯通，并与主梁伸缩缝相对应。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

20.8.6.9
	
	

	
	附属结构（土建部分）
	防眩板安装应与桥梁线型一直，防眩板的荧光标识面应迎向行车方向
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

21.1.2
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料

	
	
	声屏障必须与钢筋混凝土预埋件牢固连接，应连续安装，不得留有间隙，在桥梁伸缩缝部位应按设计要求处理。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

21.1.3
	
	

	
	
	梯道平台和阶梯顶面应平整，不得反坡造成积水
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

21.2.1
	
	

	
	
	桥上灯柱必须与桥面系混凝土预埋件连接牢固，桥外灯杆基础必须坚实，照明灯杆、灯具安装位置应准确、牢固。灯杆金属构件必须作防腐处理。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

21.5、21.6.6
	
	

	
	装饰与

装修（

土建部

分）
	饰面板所用材料、品种应符合设计要求；安装必须牢固；墙（柱）面应表面平整、洁净、色泽一致，镶贴无歪斜、翘曲、空鼓、掉角和裂纹，嵌缝应平直、连续、密实，宽度和深度一致。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

22.4.2
	
	对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料

	
	
	涂装表面应平直光洁，色泽一致。不得有脱皮、漏刷、返锈、透底等现象。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

22.4.3
	
	

	
	园林工程
	绿植种类、布置应符合设计要求。
	
	
	

	其它

抽查

情况
	


监督验收小组（抽查人员）： 

